

拼接屏型号 LTD550HD01

屏外框尺寸 1223(H)\*693(V)\*46.2(D)mm

图像长宽比 16：9

双边物理拼缝 9mm（上5.5mm，左右4.5mm，下3.5mm）

双边光学拼缝 ≤12mm

屏分辨率 1920\*1080

刷新频率 60HZ

响应时间 5ms

亮度 500cd/m2

对比度 5000：1

可视角度（H/V） 178°/178°

电源 AC 100V~200V；50/60HZ

功耗 90W

信号接口 HDMI，DVI，VGA，AV，S232，RJ45

工作温度 -20~60℃